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	[bookmark: _Hlk189132113]NAPĘD 4MOTION 
Tayron 4MOTION – duży SUV Volkswagena na każdy teren, z możliwością holowania przyczepy do 2500 kg

	

	WARTO WIEDZIEĆ
· TDI i TSI – wersje z silnikiem TDI o mocy 193 KM oraz TSI o mocy 204 i 265 KM są standardowo wyposażone w napęd na wszystkie koła
· Duże możliwości holowania przyczepy – z uciągiem sięgającym 2500 kg, wszystkie modele Tayron z napędem na wszystkie koła 4MOTION, świetnie nadają się do holowania dużych przyczep
· Inteligentne sterowanie – gdy tylko samochód wykryje, że auto holuje przyczepę, automatycznie zostaje aktywowany profil jazdy z przyczepą dla maksymalnego bezpieczeństwa
· Komfortowy diesel z napędem na wszystkie koła – nowy amortyzator wahadłowy typu odśrodkowego w Tayronie TDI 4MOTION neutralizuje wibracje silnika i optymalizuje komfort akustyczny



NAPĘD NA CZTERY KOŁA 4MOTION

Trzy modele 4MOTION. Tayron jest dostępny w siedmiu wersjach silnikowych. Gama obejmuje napęd mild hybrid (eTSI), dwa napędy hybrydowe typu plug-in (eHybrid), dwa turbodiesle (TDI) i dwa turbodoładowane silniki benzynowe (TSI). Dwa turbodoładowane silniki benzynowe – 204 i 265 KM – oraz najmocniejszy turbodiesel o mocy 193 KM są dostępne standardowo z napędem na wszystkie koła 4MOTION; wszystkie pozostałe wersje mają napęd na przednie koła. Wszystkie wersje Tayrona są standardowo wyposażone w automatyczną skrzynię biegów DSG. Napęd na wszystkie koła sprawia, że Tayron jest SUV-em, który świetnie sprawdzi się w roli samochodu, który pokonuje duże dystanse i niestraszna mu żadna pogoda ani warunki na drodze. Tayron 4MOTION jest doskonały także jako pojazd do holowania przyczepy, która może ważyć nawet do 2500 kg. Bez problemu poradzi sobie więc z przyczepą do transportu koni, łodzi czy po prostu dużą przyczepą kempingową.

4MOTION z inteligentnym sprzęgłem wielopłytkowym. Napęd na wszystkie koła 4MOTION w Tayronie do przenoszenia momentu obrotowego na tylną oś wykorzystuje sprzęgło wielopłytkowe szóstej generacji. Charakteryzuje się ono inteligentnym zarządzaniem napędu: w normalnych warunkach jazdy – na przykład w mieście, przy dobrej pogodzie, bez maksymalnego obciążenia napędzana jest tylko przednia oś. Dzięki temu zużycie paliwa jest niskie. Napęd na tylną oś jest dołączany za pomocą sprzęgła 4MOTION i wału napędowego tylko wtedy, gdy system uzna, że jest to niezbędne, np. przy dużym obciążeniu lub w sytuacji, gdy jest ryzyko utraty przyczepności. Napęd na wszystkie koła można również włączyć ręcznie za pomocą systemu kontroli wrażeń z jazdy, np. na ośnieżonej drodze. Oprócz profili Eco, Comfort, Sport i Individual, dla modeli z napędem 4MOTION dostępne są również profile napędu na wszystkie koła Offroad i Snow.
Inteligentny pojazd do holowania przyczepy. Wszystkie modele Tayrona z napędem 4MOTION mogą holować przyczepy o masie do 2500 kg. Po podłączeniu przyczepy Tayron 4MOTION automatycznie aktywuje profil jazdy z przyczepą, aby rozdział momentu obrotowego między osiami był optymalny. Jeśli Klient zamówi auto z rozkładanym półautomatycznie hakiem w pakiecie otrzyma także system manewrowania z przyczepą Trailer Assist. Wspomaga on kierowcę i kontroluje kąt skrętu przyczepy podczas cofania poprzez aktywną interwencję układu kierowniczego. Tayron TDI 4MOTION jest dodatkowo wyposażony w amortyzator wahadłowy typu odśrodkowego. Neutralizuje on wibracje silnika, które w przeciwnym razie mogłyby być przenoszone na tył samochodu przez wał napędowy. Jest on zintegrowany z dwumasowym kołem zamachowym między silnikiem a skrzynią biegów, dzięki czemu bardzo skutecznie kompensuje przenoszenie drgań z silnika na układ napędowy i optymalizuje komfort akustyczny.
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