[image: ]Informacja prasowa
Strona 2 z 4



	



Kontakt

	Volkswagen PR
Axel Besser-Reguła
Kierownik ds. PR
Tel: +48 690 406 132
axel.besser-regula@volkswagen.pl 

	Izabela Czarnecka
Specjalista ds. PR
Tel: +48 690 406 354 
izabela.czarnecka@volkswagen.pl

	[image: ] [image: ]

	Więcej informacji:
www.vw-press.pl


	[bookmark: _Hlk189132113]NADWOZIE 
4,8-metrowy Tayron jest SUV-em z prawdziwego zdarzenia, z solidnymi właściwościami terenowymi

	

	WARTO WIEDZIEĆ
· Duży i wszechstronny – Tayron to największy europejski SUV Volkswagena oparty na platformie MQB
· Tiguan, Tayron, Touareg – przy długości 4792 mm Tayron plasuje się pomiędzy Tiguanem (4539 mm) a Touaregiem (4902 mm)
· Charyzmatyczny wygląd zewnętrzny – wraz z Tayronem Volkswagen po raz kolejny wprowadza na rynek SUV-a z prawdziwego zdarzenia, z solidnymi właściwościami terenowymi
· Charakterystyczny wygląd świateł – reflektory LED, tylne światła i listwy świetlne, a także podświetlane znaczki Volkswagena zapewniają niepowtarzalny wygląd przedniej i tylnej części nadwozia



WYMIARY I WYGLĄD

Drugi co do wielkości SUV Volkswagena w Europie. Nowy Tayron ma 4792 mm długości i rozstaw osi wynoszący 2791 mm. Oznacza to, że Tayron jest drugim co do wielkości SUV-em marki w Europie, plasując się pomiędzy Tiguanem o długości 4539 mm (rozstaw osi: 2677 mm) i Touaregiem o długości 4902 mm (rozstaw osi: 2904 mm). Wysokość Tayrona wynosi 1660 mm, a szerokość bez lusterek zewnętrznych wynosi 1852 mm. SUV został zaprojektowany i opracowany w Wolfsburgu – głównej fabryce Volkswagena – i tam też Tayron jest budowany razem z Tiguanem i Golfem.

Charakterystyczny przód. Tayron jest SUV-em z prawdziwego zdarzenia. Przednia pokrywa jest mocno wyprofilowana na zewnętrznych krawędziach. Dwie topowe wersje wyposażenia: Elegance i R-Line są wyposażone w reflektory LED Plus z dynamiczną regulacją zasięgu świateł i doświetlaniem zakrętów. Zastosowane wcześniej w Touaregu matrycowe reflektory IQ.LIGHT HD są dostępne jako opcja. W standardzie są podświetlane logo Volkswagena i łącząca reflektory listwa LED na osłonie chłodnicy. Połączenie wszystkich elementów LED tworzy niepowtarzalne sygnatury świateł, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Indywidualny wygląd zderzaka. Przednie zderzaki mają indywidualny wygląd w zależności od linii wyposażenia. Stylowy Tayron Elegance ma chromowane elementy w osłonie chłodnicy, a sportowa wersja R-Line różni się od pozostałych wersji m.in. czarnymi wstawkami o wysokim połysku. Tayron R-Line z pakietem Black Style ma dodatkową czarną powierzchnię o wysokim połysku w dolnej części zderzaka. Pionowe wloty z boków zderzaka są wspólne dla wszystkich wersji. W Tayronie Life i Elegance te kanały przepływu powietrza są lakierowane w kolorze pojazdu, a w odmianie R-Line zastosowano tam czarne elementy o wysokim połysku.

Atletyczna sylwetka. Z boku Tayron wygląda muskularnie, a powierzchnie podzielono bardzo precyzyjnymi liniami. Zaczynając od przodu, linia nad maską jest kontynuowana poniżej dolnej krawędzi okien i sięga aż do słupków D. Poniżej, charakterystyczna linia tworzy kontury w bocznej części nadwozia. Rozpoczyna się ona w obszarze słupka A, obejmuje klamki przednich drzwi, a następnie wznosi się do tylnych drzwi z precyzyjnie narysowanym podcięciem. Przechodzi ono płynnie w tylne lampy, a tym samym w tylną część nadwozia. Powierzchnie drzwi wyglądają jak rzeźbione, dzięki naprzemiennie wklęsłym i wypukłym powierzchniom. Półokrągłe, niemal kwadratowe nadkola z nakładkami wykonanymi z ciemnego tworzywa sztucznego są dominującym elementem boków. W Tayronie R-Line listwy te są wykończone na wysoki połysk w kolorze czarnym. Poniżej znajduje się miejsce na koła o średnicy nawet 20 cali, a zawieszenie mają duży skok, niezbędny w terenie. W dolnej części nadwozia listwy boczne w kolorze pojazdu obniżają wizualnie środek ciężkości. Konstrukcja relingów dachowych jest różna w zależności od wyposażenia: relingi Tayrona Life są czarne, podczas gdy Tayron Elegance i Tayron R-Line – srebrne. W połączeniu z pakietem Black Style dla Tayrona R-Line, relingi dachowe są pokryte czarną powłoką o wysokim połysku.

Tylna część nadwozia z efektownymi światłami: tylna część SUV-a Volkswagena charakteryzuje się poziomą listwą LED we wszystkich wersjach. Łączący obie lampy pasek LED jest położony wysoko, a w środkowej części staje się węższy, zaś dolna połowa podświetlonego na czerwono logo Volkswagena wydaje się być „zawieszona w powietrzu”. Światła w topowych wersjach Tayrona są wyposażone w animacje powitalne i pożegnalne. Kierowca może wybrać jedną z trzech różnych animacji LED dla tylnych świateł. Tylna szyba również rozciąga się na prawie całą szerokość Tayrona; jest ona obramowana po bokach chromowanymi elementami w kształcie „kijów hokejowych” (lub w czarnym połysku dla Black Style), które zostały zaprojektowane jako spoilery w celu zmniejszenia turbulencji w tylnej części nadwozia, a tym samym poprawy aerodynamiki i zasięgu. To samo dotyczy spojlera dachowego nad tylną szybą. Podobnie jak z przodu, także tylne zderzaki Tayrona różnią się w zależności od wersji wyposażenia, ale wszystkie modele mają wspólne światło odblaskowe, rozciągające się na całej szerokości, które jest stylowym uzupełnieniem paska LED między tylnymi światłami. Zderzak Tayrona Elegance jest wzbogacony o chromowane wykończenia, podczas gdy wyróżniająca się wizualnie wersja R-Line posiada elementy w kolorze czarnym o wysokim połysku. Pod zderzakiem znajduje się solidna, czarna osłona.
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